第一步：
先找个牙签顶住背面的rest小孔，然后接上usb线到电脑上，电脑会出现一个U盘

第二步：

把flash_clearn.uf2放进u盘里，清空里面的信息


第三步：

清空完成后它会自动加载U盘，然后就把对应的版本的UF2文件复制进去即可。

第四步：

按住start键插入电脑，进入后台，点击功能，恢复与备份，点加载，加载相应的gp2040备份文件

第五步：
加载完成后，点设置，选择模式为xinput，点保存，点右上角的重启，选择控制器即完成